様式　２－３　　　　　　　　　　　　　管路管理表（基準高、中心線のズレ、継手、トルク等）

請負会社名

測　定　者

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管番号  or測点 | 追加距離 | 基準高 | 基準高  の  実測値 | 基準高と実測値の差 | 中心線のズレ | 継ぎ手スキマ(mm) | | | | | | ボルト締付トルク値  kg/cm | | | | 特記事項 | 摘　　　　要 |
| ａ | ｂ | ｃ | ｄ | 平均 | 許容値 | ａ | ｂ | ｃ | ｄ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ａ  　　　　　　　　　　　基準値  ｄ  ｂ  ｃ  1.　大口径とは300m/m以上のパイプとする。  2.　本管理表は、ダクタイル鋳鉄管を参考としているので、鋼管、石綿管、ヒューム管、塩化ビニル管等については、管の特性を考え、管理表を作成すること。  3.　小口径管路についても適宜様式を作成すること。 |